服务需求

中心手术室、门诊手术室、眼科手术室、金山手术室按使用规范要求，已全部更换高效过滤器。按医院洁净手术室管理规范要求，须经具有相应资质监测单位进行监测。具体监测内容：综合性能检测项目包括截面风速(【级)、换气次数(Ⅱ~Ⅳ级)、洁净度、细菌菌落总数、静压差、温度、相对湿度、噪声、新风量、排风量等。中心手术室（12间）、门诊手术室（3间）、眼科手术室（4间）：57000元，金山医院手术室（4间）：12000元 。